loop bsr process
            bsr display
            bra loop

process bsr getswitches
            sub.b #20,D0
            bmi low
            beq special
            bra return
low clr.b D0
return rts

special move.b #255,D0
            rts

display move.b D0,lights
            rts

getswitches move.b switch,D0
            rts

         cmp.l #10,D0
         blt silly
cont ...

silly move.l #10,D0
         bra cont
base.obj: base.asm
          as base.asm,base.lst,/li

base.cod: base.obj
          lyn base.obj;
          obsend base.cod,com,2,4800,n,8,1,srec;

for(x=0;x<10;x++) {
         stuff;
         }

         clr.l D0
loop (stuff)
         add.l #1,D0
         cmp.l #10,D0
         blt loop
while(x==0) {
         stuff;
         }

l44 cmp.l #0,D0
         bne c7
         (stuff)
         bra l44
c7 (rest of program)

Proposed Additions to the PDP-11 Instruction Set:

BBW Branch Both Ways BEW Branch Either Way BBBF Branch on Bit Bucket Full BH Branch and Hang BMR Branch Multiple Registers BOB Branch On Bug BPO Branch on Power Off BST Backspace and Stretch Tape CDS Condense and Destroy System CLBR Clobber Register CLBRI Clobber Register Immediately CM Circulate Memory CPPR Crumple Printer Paper and Rip CRN Convert to Roman Numerals