+ +

       clr.l D1
       clr.l D2
loop bsr waitforswitch
       add.l D0,D1
       sub.l D0,D2
       bsr showlights
       bra loop

showlights
       move.b D1,lights
       bsr delay
       move.b D2,lights
       bsr delay
       move.b #0,lights
       rts

waitforswitch
l1 btst.b #7,switch
       bne l1
l2 btst.b #7,switch
       beq l2
       move.b switch,D0
       and.b #%01111111,D0
       rts

delay move.l #$70000,D0
dloop sub.l #1,D0
       bpl dloop
       rts

       end

+ 1